# Chaufferie OLED

Cet objet à base d'ESP8266 et écran OLED I2C permet de commander
la chaufferie depuis un module indépendant et de suivre l'évolution
de la température.

![Commander et surveiller la chaufferie avec ESP8266 + OLED](../../res/info/chaufferie-oled-mini.jpg)

Le bloc SWITCH supportant maintenant la souscription MQTT en Javascript, le
changement d'état initié avec cet objet est visible dans l'interface WEB et
vice-versa.

# Schéma

![Schéma de raccordement](../../res/info/chaufferie-oled-schema-mini.png)

Le schéma en [haute résolution est disponible ici](schema.png).

A noter aussi qu'il y a des [subtilités de fonctionnant d'un ESP8266 et OLED I2C](feather_SSD1306_128x32.png).

# Code MicroPython

Voir le fichier [main.py](main.py) pour le code à copier sur l'ESP MicroPython.
